ИЗМЕНЕНИЕ N 1
ГОСТ 33732-2016  "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности"* 
_______________ 
* Государство-разработчик Россия. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.06.2022 N 559-ст  вводится в действие на территории РФ с 01.01.2023 (ИУС N 9, 2022). - Примечание изготовителя базы данных.

МКС 71.100.30 
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 152-П от 08.06.2022) 
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 16301 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004 ] 
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* 
_______________ 
* Дата введения в действие на территории Российской Федерации - 2023-01-01. 
Содержание дополнить словом: "Библиография". 
Первая страница  стандарта. 
Наименование стандарта на английском языке изложить в новой редакции: "Pyrotechnic articles. General safety requirements". 
Раздел 1  изложить в новой редакции: "Настоящий стандарт распространяется на пиротехническую продукцию бытового и технического назначения (включая специальные ПИ) и устанавливает общие требования безопасности при разработке, производстве, перевозке, хранении, реализации (распространении), эксплуатации и утилизации, соблюдение которых на добровольной основе может служить доказательной базой выполнения требований [1 ]". 
Раздел 2 . ГОСТ 12.4.026 . Наименование изложить в новой редакции: "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний"; 
дополнить ссылкой: "ГОСТ 19433  Грузы опасные. Классификация и маркировка". 
Пункт 4.1 . Заменить слова: "несанкционированное срабатывание ПИ" на "аномальное срабатывание ПИ или потерю их работоспособности". 
Раздел 5  изложить в новой редакции: 
"5 Классификация пиротехнических изделий 
5.1 По назначению и условиям применения ПИ подразделяют на две группы: 
- ПИ бытового назначения, свободно продаваемые населению, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков, а использование с соблюдением требований прилагаемой инструкции по применению обеспечивает за пределами опасных зон безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде; 
- ПИ технического и специального назначения, обращение с которыми требует специальных знаний и навыков, соответствующей аттестации исполнителей (пользователей) и (или) обеспечения определенных условий технического оснащения. 
5.2 По степени потенциальной опасности при применении ПИ подразделяют на следующие классы и подклассы: 
- I класс - ПИ, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 0,5 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 0,25 м от ПИ не превышает 125 дБА и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 0,5 м; 
- II класс - ПИ, у которых значение кинетической энергии движения составляет не более 5 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны поражающие осколки, акустическое излучение на расстоянии 2,5 м от ПИ не превышает 140 дБА и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 5 м; 
- Ill класс - ПИ, у которых значение кинетической энергии при направленном движении составляет более 5 Дж, при ненаправленном движении - не более 20 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны поражающие осколки, акустическое излучение на расстоянии 5 м от ПИ не превышает 140 дБА и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 30 м; 
- IlIa подкласс - ПИ, у которых значение кинетической энергии при направленном движении составляет более 5 Дж, при ненаправленном движении - не более 20 Дж, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны поражающие осколки, акустическое излучение на расстоянии 5 м от ПИ не превышает 140 дБА и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 20 м; 
- IV класс - ПИ, у которых отсутствует ударная волна и радиус опасной зоны хотя бы по одному из остальных факторов составляет более 30 м; 
- V класс - специальные ПИ и изделия технического назначения, не вошедшие в I-IV классы; 
- Va подкласс - ПИ, срабатывание которых сопровождается возникновением ударной волны (барического поля с уровнем давления более 35 кПа) и (или) разлетом поражающих осколков с удельной кинетической энергией более 0,5 Дж/мм на расстояние более 5 м. 
5.3 Грузы, содержащие ПП, классифицируются в соответствии с приложением А. 
В целях перевозки различными видами транспорта пиротехнические изделия рассматриваются в качестве опасных грузов, транспортная опасность которых определяется на основе международных принципов классификации опасных грузов, установленных Типовыми правилами ООН (см. ГОСТ 19433 ). 
Классы и подклассы опасных грузов, содержащих пиротехнические составы и пиротехнические изделия, классифицируются в соответствии с приложением А". 
Пункт 6.1.3  изложить в новой редакции: 
"6.1.3 Упаковка ПИ должна обеспечивать сохранность ПИ и нанесенной на них маркировки, а также неизменность характеристик безопасности в пределах срока годности. 
Транспортная тара для ПИ бытового назначения подвергается огнезащитной обработке, содержит порошковый пламегаситель (вещество, замедляющее процесс горения - дициандиамид, тиомочевина, карбамид, оксамид и др.) в количестве 50 г/м, но не менее 5 г в упаковке. Тара должна выдерживать воздействие открытого пламени в течение 3 с. 
В соответствии с ГОСТ 12.4.026  и приложением Б настоящего стандарта на транспортную тару наносят специальный знак пожарной безопасности "Упаковка с огнезащитой" и надпись "Внутренняя огнезащита". 
Пункт 6.1.4 . Второй абзац. Заменить слова: "ПИ классов II и III" на "ПИ бытового назначения". 
Пункт 6.1.6 . Первый абзац изложить в новой редакции: "6.1.6 Инициирование ПИ дистанционного запуска производится из пределов опасной зоны". 
Пункт 6.1.10 . Заменить слово: "значения" на "значение"; 
исключить слова: "Высота подъема таких ПИ должна быть не более 100 м". 
Подпункт 6.1.19.1 , перечисление б) . Заменить значение: "150 мм" на "250 мм"; 
перечисление в).  Последнее перечисление. Заменить слово: "транспортировки" на "транспортирования". 
Подпункт 6.1.19.3 , перечисление ж).  Исключить знак: ". 
Пункт 6.2.2 . Заменить слова: "код МКС" на "код ТН ВЭД ЕАЭС ". 
Пункт 6.2.4 . Заменить слово: "Стандарты" на "Нормативные документы". 
Пункт 6.2.5 . Исключить ссылку: "[2]". 
Пункт 6.2.6 . Первый абзац. Заменить слова: "эксплуатационной документации (инструкции по применению)" на "руководства по эксплуатации"; "(транспортной)" на "(таре)"; 
перечисление а) . Заменить слово: "продукции" на "ПИ"; 
перечисление б) . Заменить слово: "продукции" на "ПИ", дополнить словами: "и класс опасности"; 
перечисление в) . Заменить слова: "продукции, импортера (для импортируемой продукции)" на "ПИ (поставщика и/или импортера)"; 
перечисление г).  Заменить слова: "изготовлена (поставлена) ПП" на "изготовлены (поставлены) ПИ"; 
перечисление и) . Заменить слово: "продукции" на "ПИ"; 
перечисление к).  Заменить сокращение: "ПП" на "ПИ"; 
дополнить перечислениями л), м): 
"л) инструкцию по применению ПИ; 
м) назначение или область применения ПИ"; 
третий абзац. Заменить слова: "на государственном и русском языке" на "русском языке и государственном языке страны, на территории которой ПИ реализуются"; 
четвертый абзац дополнить словами: "Площадь маркировочных обозначений должна занимать не менее 30% площади большей стороны ПИ и(или) их упаковки(тары)". 
Пункт 6.3.1 . Заменить слова: "Правила хранения ПИ приведены в приложении Г к настоящему стандарту" на "Правила хранения ПИ - в соответствии с приложением Г к настоящему стандарту". 
Пункт 6.3.3 . Третье перечисление после слов "требованиям безопасности" дополнить ссылкой: "[1 ]"; 
дополнить перечислением: 
"- копией протокола испытаний аккредитованной испытательной лаборатории, на основании которого принято решение о соответствии ПП требованиям [1 ] (основание выдачи сертификата соответствия, регистрации декларации о соответствии)". 
Пункт 6.4.1 . Заменить ссылки: "6.1.2, 6.1.1, 6.2.7, 6.3.5" на "6.1.1-6.1.19, 6.2.6, 6.3.1-6.3.5". 
Пункт 6.4.5 . Первый абзац дополнить перечислением: 
"- сведениями о результатах исследований (испытаний), измерений"; 
второй абзац. Заменить слова: "на русском языке" на "на государственном и(или) русском языке". 
Пункт 7.3  дополнить словами: 
"Орган по сертификации должен вместе с сертификатом соответствия передать заявителю на сертификацию протокол испытаний аккредитованной испытательной лаборатории, на основании которого он выдан". 
Приложение А . Таблица А.1.  Примечание 2 перед кодом 1.4G дополнить кодом: "1.3G,". 
Приложение В  изложить в новой редакции: 
"Приложение В 
(обязательное) 
     Перечень пиротехнической продукции по назначению 
Таблица В.1 - Перечень пиротехнической продукции 
			
N п/п 	Классы пиротехнической продукции по назначению 	TH ВЭД ЕАЭС  	
1 	Изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного характера, в том числе пиротехнические изделия I, II, III классов 	3604100000 	
2 	Средства пиротехнические термитные, шнуры огнепроводные и стопиновые, в том числе: 
  	  	
2.1 	- средства пиротехнические термитные 
  	3604900000 	
2.2 	- шнуры огнепроводные и стопиновые 
  	3603000000 	
2.3 	- спички пиротехнические 	3604900000 	
3 	Средства пиротехнические осветительные и фотоосветительные 	3604900000 	
4 	Средства пиротехнические сигнальные, в том числе: 
  	3604900000 	
4.1 	- общего назначения 
  	  	
4.2 	- сигнальные средства и сигналы бедствия 
  	  	
4.3 	- сигнальные средства и сигналы бедствия для маломерных судов 
  	  	
4.4 	- охранные 	  	
5 	Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, в том числе 
  	  	
5.1 	- высотные 
  	3604100000 	
5.2 	- парковые 
  	3604100000 	
5.3 	- испытательные 	3604100000 
  	
  	  	3604900000 
  	
5.4 	- концертные (специальные) пиротехнические изделия 
  	3604100000 	
5.5 	- имитационные пиротехнические изделия, используемые при производстве кино- и видеопродукции 	3604900000 	
6 	Средства пиротехнические дымовые, в том числе: 
  	3604900000 	
6.1 	- бытового назначения 
  	  	
6.2 	- технического назначения 	  	
7 	Средства пиротехнические пироавтоматики, помех и преодоления преград, в том числе: 
  	3604900000 	
7.1 	- пиротехнические источники тока и датчики 
  	  	
7.2 	- замедлители 
  	  	
7.3 	- пироболты, резаки и другие исполнительные устройства 
  	  	
7.4 	- патроны для вытеснения жидкости и распыла порошков 
  	  	
7.5 	- средства создания помех 
  	  	
7.6 	- средства преодоления преград 	  	
8 	Средства пиротехнические промышленного назначения, в том числе: 
  	3604900000 	
8.1 	- газогенерирующие 
  	  	
8.2 	- воздействия на добывающие скважины 
  	  	
8.3 	- сварки, резки, наплавки 
  	  	
8.4 	- средства уничтожения (утилизации) различных материалов 
  	  	
8.5 	- средства для пожаротушения 
  	  	
8.6 	- средства доставки (линеметы) 	  	
9 	Средства пиротехнические воздействия на природу, в том числе: 
  	3604900000 	
9.1 	- средства активного воздействия на атмосферные явления 
  	  	
9.2 	- противоградовые ракеты 	  	
10 	Средства пиротехнические имитационные, учебно-имитационные и прочие, в том числе: 
  	3604900000 	
10.1 	- средства учебно-имитационные 
  	  	
10.2 	- средства для проведения групповых игр 
  	  	
10.3 	- средства для развития технического творчества 
  	  	
10.4 	- средства для обогрева и разогрева (грелки) 
  	  	
10.5 	- средства для дезинфекции и борьбы с насекомыми 	  	
11 	Заряды пиротехнические твердотопливные, в том числе: 
  	3604900000 	
11.1 	- заряды пиротехнические для двигателей промышленного назначения 
  	  	
11.2 	- пиротехнические воспламенители зарядов твердотопливных 	  	
12 	Средства инициирования пиротехнические, в том числе: 
  	3603000000 	
12.1 	- механического действия (задействования) 
  	  	
12.2 	- электрического запуска 
  	  	
12.3 	- теплового запуска 	  	
13 	Приборы и аппаратура пиротехнические для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 	3604900000 	
14 	Изделия пиротехнические для туризма, в том числе средства обогрева людей, разогрева пищи и другие средства 	3604900000 	

Приложение Г  изложить в новой редакции: 
"Приложение Г 
(обязательное) 
     Правила хранения пиротехнических изделий 
Г.1 При проектировании, строительстве и эксплуатации складов (помещений) хранения ПИ надлежит руководствоваться действующими нормативными документами, межгосударственными стандартами, строительными нормами и правилами, отраслевыми нормами технологического проектирования и другими нормативно-техническими документами в области производственной, пожарной и экологической безопасности и охраны труда в тех их частях, требования которых не противоречат настоящему стандарту. 
Г.2 Хранение ПИ должно производиться в оборудованных и допущенных к эксплуатации в установленном порядке складских зданиях (помещениях) и должно обеспечивать безопасность, сохранность, учет и возможность проверки наличия учитываемой продукции. 
Склады хранения ПИ подразделяются на оптовые, расходные и склады розничной торговой сети, как показано в таблице Г.1. 
Таблица Г.1 
				
Класс опасности 	Место хранения 	
  	Склад розничной торговой сети 	Склад расходный 	Склад оптовый 	
I-III 	Разрешается 	Разрешается 	Разрешается 	
IV 	Не разрешается 	Разрешается 	Разрешается 	
V 	Не разрешается 	Разрешается 	Разрешается 	
Va 	Не разрешается 	Разрешается в специализированных организациях 	Разрешается в специализированных организациях 	

Г.3 В оптовых и расходных складах могут проводиться работы только по приему, хранению и выдаче ПИ. Хранение ПИ должно осуществляться только в упаковке поставщика с соблюдением требований маркировочных и манипуляционных знаков и надписей. Вскрытие упаковки должно производиться в отдельных помещениях. 
Г.4 Безопасность хранения ПИ обеспечивается выполнением требований по упаковке, нормам загрузки, длительности хранения, условиям хранения (температура, влажность), совместимости продукции при хранении, а также наличием средств индивидуальной и коллективной защиты, принятием мер по предотвращению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий. 
Г.5 На каждом складе на видном месте должны быть вывешены утвержденные руководителем предприятия нормативные загрузки продукции и инструкции по правилам безопасного хранения ПИ и ведения работ на складах. 
Г.6 Нормы загрузки складских помещений должны рассчитываться в соответствии с действующими нормативами пожарной безопасности и устанавливаться с учетом защитных свойств сооружений, характеристик хранимых составов и изделий, расстояний от места хранения до других зданий, сооружений, коммуникаций, мест скопления людей и согласовываться с органами государственной противопожарной службы или ведомства. 
Г.7 Здания складов должны соответствовать действующим требованиям пожарной безопасности и должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения. 
Г.8 Склады должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Допускается для складов, имеющих длину до 12 м, делать один эвакуационный выход. При этом расстояние от любой точки пола до выхода не должно превышать 30 м. 
Г.9 Двери складов должны открываться наружу. Эвакуационные двери должны открываться по направлению эвакуации. 
Г.10 Здание склада должно иметь вышибные поверхности. В расчетную площадь вышибной поверхности включаются: 
- открытые проемы и отверстия; 
- легко сбрасываемые конструкции; 
- окна; 
- двери. 
Минимальную суммарную площадь вышибной поверхности F, м, рекомендуется определять по формуле 
     , 
где - предельная загрузка помещений по составам и порохам в изделиях, кг тротилового эквивалента. 
Г.11 Все оптовые и расходные склады ПИ должны иметь молниезащиту. 
Г.12 Устройство освещения, электрооборудования складов должно соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации по устройству электроустановок. 
Г.13 Складские здания и помещения оборудуются средствами пожарно-охранной сигнализации. 
Система энергоснабжения сигнализации должна иметь дублирующий источник электропитания, срабатывающий автоматически при отключении основной электросети. 
Г.14 Система вентиляции должна исключать возможность передачи пожара по воздуховодам из одного помещения в другое. 
Г.15 Упаковки с ПИ следует хранить в штабелях или на стеллажах. Размещение изделий в штабелях и на стеллажах должно обеспечивать доступ для вентиляции, осмотра и изъятия упаковок из каждого штабеля (стеллажа). 
На каждом штабеле и стеллаже должна быть вывешена табличка с указанием наименования (артикула) ПИ, а также номера партии. 
При укладке ПИ в штабели должны быть оставлены проходы вдоль стен шириной не менее 0,8 м, продольный проход шириной не менее 1,5 м и поперечные проходы через каждые 6 м по длине склада шириной не менее 0,8 м. 
Способ укладки штабелей должен исключать его разрушение и повреждение упаковки продукции в штабеле. 
Складские помещения напротив дверных проемов должны иметь свободные проходы шириной, равной ширине дверей. 
Г.16 Транспортные устройства, применяемые при механизации складских и погрузочно-разгрузочных операций (тележки и т.п.), должны быть аттестованы в установленном на данном предприятии порядке. 
Г.17 Организация охраны оптовых складов и их техническая укрепленность должны обеспечивать сохранность ПИ. 
Г.18 Работники, занятые в организации и проведении процесса хранения ПИ, должны иметь необходимую квалификацию и быть допущены к работе в соответствии с действующими нормативными документами в данной организации. 
Г.19 Уничтожение (утилизация) партий ПИ должно проводиться специализированными организациями, имеющими право на осуществление данного вида деятельности. В случаях, предусмотренных нормативной документацией на изделие, уничтожение одиночных ПИ может проводиться у потребителя в соответствии с инструкцией по применению (эксплуатации)". 
Приложение Д  изложить в новой редакции: 
"Приложение Д 
(обязательное) 
     Требования к пусковому оборудованию 
Д.1 ПО должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и комплекта конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке. Рекомендуемое значение отношения глубины мортиры к ее внутреннему диаметру от 4 до 6. 
Д.2 Конструкция и механические свойства ПУ, направляющих, каркасов и иных удерживающих ПИ устройств должны обеспечивать компенсацию действующих на них сил и их моментов при любых предусмотренных нормативной документацией темпах и последовательности задействования снаряжаемых в них ПИ, а оказываемые ими воздействия на ПИ не должны приводить к несанкционированному срабатыванию или аномальной работе. 
Д.3 ПО должно быть работоспособно и безопасно при применении в процессе воздействий: 
- температуры окружающей среды от минус 30°C до 40°C; 
- после выдержки при относительной влажности до 98% при температуре (25±5)°C в течение не менее 8 ч; 
- после транспортирования при температуре окружающего воздуха от минус 50°C до 50°C без упаковки: по железной дороге в крытом вагоне без ограничения расстояния и скорости; автомобильным транспортом в крытой автомашине по асфальтированному или бетонному шоссе на расстояние не менее 5000 км со скоростью не более 60 км/ч, а также по грунтовым дорогам на расстояние не менее 500 км со скоростью не более 40 км/ч; 
- после транспортирования авиационным транспортом в негерметичных кабинах без ограничения расстояния и высоты. Количество циклов "взлет-посадка" не ограничено; 
- после хранения без упаковки в неотапливаемых хранилищах при естественном перепаде температур от минус 50°C до 50°C в течение не менее трех лет. 
На конкретные виды ПО допускается введение более жестких ограничений при обязательном указании их в эксплуатационной документации. 
Д.4 ПУ и направляющие должны обеспечивать точность задания направления стрельбы не ниже ±5°. 
Д.5 Нормативно-техническая документация на ПО должна содержать требования к уровню рабочего и допустимого давления (прочности), геометрическим параметрам, ресурсу работоспособности, контролируемым параметрам и методам контроля, условиям хранения и применения. Эксплуатационная документация на ПО должна содержать информацию о механической прочности (допустимое давление в мортире, механические нагрузки), геометрические размеры, типы изделий, допускаемых к снаряжению ПО, необходимые меры по обеспечению безопасности и иные ограничения (при необходимости) по применению. 
Д.6 ПУ и отдельно изготовленные мортиры должны иметь документ (формуляр) установленного образца с обязательной (для изделий производства ЕАЭС) отметкой изготовителя о соответствии требованиям нормативно-технической документации на данное изделие и заполненными разделами (кроме изделий одноразового использования) по учету количества выстрелов на каждый ствол, проведенных ремонтно-восстановительных работ и результатов периодических и внеочередных проверок прочности и геометрических размеров (аттестаций). 
Д.7 Аттестация ПО может производиться с использованием специальных испытательных изделий, предназначенных для проверок аттестуемого типа ПО, а также непосредственным нагружением. Нагружение мортиры внутренним гидростатическим давлением должно производиться в донной части не менее чем на 30% общей глубины мортиры. 
Д.8 Коммуникационные линии и ПДУ должны иметь защиту от несанкционированного срабатывания ПИ (в том числе зарядов статического электричества и токов наводки) и надежную электроизоляцию. 
Д.9 Мортиры должны иметь маркировку, нанесенную на несъемную и доступную для просмотра деталь, обязательно включающую в себя обозначение типа мортиры, изготовителя, дату изготовления и идентификационный номер. 
При наличии в комплекте вкладышей и проставок они должны иметь маркировку, включающую калибр мортиры и внутренний диаметр вкладыша (вкладыш 105/100) и высоту проставки. Во всех случаях инструкции по применению ПУ (дополнений к ним) должны содержать перечень и способ установки в мортиры вкладышей и проставок (в том числе одноразовых) и контрольные операции. 
Д.10 Мортиры должны обеспечивать беспрепятственное перемещение снаряжаемого в них ФИ и могут комплектоваться проставками для регулирования глубины рабочей части. 
Использование мортир, у которых фактическое значение внутреннего диаметра по всей длине их превышает фактический диаметр предназначенного для снаряжения ФИ менее чем на 2 мм, не допускается, за исключением ФИ с выводами ОЦ электропроводами с максимальным диаметром по изоляции до 0,8 мм, для которых превышение диаметра мортиры должно быть не менее 1 мм. 
Д.11 Соответствие геометрических параметров используемой мортиры требованиям эксплуатационной документации на снаряжаемое ФИ может достигаться за счет использования вкладышей и проставок. 
Д.12 Мортиры из стеклопластика допускаются к применению не более трех лет с момента их изготовления при условии их ежегодной аттестации после зимнего сезона. Мортиры из стеклопластика калибра более 150 мм к запуску ФИ не допускаются. 
Д.13 Повторное использование бумажно-катаных мортир калибра более 64 мм не допускается". 
Стандарт  дополнить элементом "Библиография": 
     "Библиография 
			
[1] 	Технический регламент Таможенного союза 
ТР ТС 006/2011  	О безопасности пиротехнических изделий". 	

Электронный текст документа 
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
ИУС N 9, 2022      
Изменение N 1 ГОСТ 33732-2016 Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")