ИЗМЕНЕНИЕ N 1
ГОСТ 33950-2016  "Изделия пиротехнические. Методы испытаний"* 
_______________ 
* Государство-разработчик Россия. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.06.2022 N 560-ст  вводится в действие на территории РФ с 01.01.2023 (ИУС N 9, 2022). - Примечание изготовителя базы данных.

МКС 71.100.30 
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 152-П от 08.06.2022) 
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 16302 
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, KZ, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004 ] 
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации* 
_______________ 
* Дата введения в действие на территории Российской Федерации - 2023-01-01. 
Раздел 2 . Исключить ссылки: 
"ГОСТ 9416  Уровни строительные. Технические условия 
ГОСТ 9500  Динамометры образцовые переносные. Общие технические требования 
ГОСТ 17616  Лампы электрические. Методы измерения электрических и световых параметров 
ГОСТ 18300  Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия и их наименование"; 
заменить ссылки: 
"ГОСТ 8.423  Секундомеры механические. Методы и средства поверки" на "ГОСТ 8.423  Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры механические. Методы и средства поверки"; 
"ГОСТ 7165  (МЭК 56477)" на "ГОСТ 7165  (МЭК 564-77)"; 
"ГОСТ 8711  (МЭК 51-284)" на "ГОСТ 8711  (МЭК 51-2-84)"; 
"ГОСТ 17187  Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний" на "ГОСТ 17187 * (IEC 61672-1:2002) Шумомеры. Часть 1. Технические требования"; 
дополнить сноской*: 
"______________ 
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53188.1-2019  "Государственная система обеспечения единства измерений. Шумомеры. Часть 1. Технические требования"; 
"ГОСТ 19034-88" на "19034 "; 
дополнить ссылками: 
"ГОСТ 166  (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия"; 
"ГОСТ 6616  Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия". 
Раздел 3 . Первый абзац. Заменить ссылку: "по ГОСТ 33732 " на "по ГОСТ 17527 , ГОСТ 33732 ". 
Пункт 3.1  изложить в новой редакции: 
"3.1 потребительская упаковка: Упаковка, предназначенная для первичного упаковывания и реализации продукции конечному потребителю". 
Пункт 3.5  после слов "выполнять функции" дополнить словами: "во время и". 
Подпункт 6.1.1.1.5  после слова "Видеомагнитофон" дополнить словами: "(устройство видеовоспроизведения)". 
Подпункт 6.1.3.1 . Исключить слова: "с помощью видеомагнитофона". 
Подпункт 6.1.3.3 . Формулу (2) дополнить поясняющими данными: 
"где L - длина рейки, м; 
- длина пламени, м". 
Подпункт 6.1.3.4  после формулы (2а). Первый абзац. Заменить слово: "симметричной" на "осе-симметричной". 
Пункт 6.2.1  дополнить абзацами: 
"Пировидиконная инфракрасная камера дистанционно, бесконтактно и автономно преобразует измеряемое тепловое излучение в инфракрасной области спектра в видеосигнал со сканированием по полю излучающего объекта в телевизионном стандарте. Перевод яркости изображения в распределение температур осуществляется посредством градуировки по излучению абсолютно черного тела (АЧТ) с помощью пакета программ для обработки изображений. 
Метод обеспечивает измерение полей яркостных температур, значения которых составляют от 20°C до 2400°C, на поверхности нагретых объектов. 
Относительная погрешность метода зависит от верхней и нижней границ диапазона определяемых яркостных температур, режима измерения и составляет от ±10% (для верхней границы диапазона температур) до ±35% (для нижней границы) (приложение А). 
Значение временного разрешения при определении полей яркостных температур составляет 40 мс. 
При выполнении измерений должны быть соблюдены следующие условия: 
температура окружающей среды - от 5°C до 30°C для пировидиконной инфракрасной камеры; для остального оборудования - от 15°C до 35°C; максимальная влажность воздуха - до 80% при температуре (25±1)°C. Атмосферное давление - от 7,98·10 Па до 1,06·10 Па. 
Уровни вибраций, электромагнитных и радиочастотных помех должны быть установлены в документации на средства измерений". 
Подраздел 6.3  дополнить абзацами: 
"Метод позволяет измерять температуру пламени или корпуса ПИ при испытании ПИ с помощью термопар. 
Погрешность измерений - не более 10%". 
Подпункт 6.3.1.8 . Исключить слова: "или спирт этиловый ректифицированный по ГОСТ 18300 ". 
Пункты и подпункты 6.4.1 , 6.4.1.1.3.1 , 6.4.3.2 , 6.4.4.1 , 6.4.4.2 , 6.6.3.4 , 6.6.5.1.2 , 6.6.5.2 , 6.10.2.1 , 7.1.1.10 , 8.1 , 8.1.1.1 , 8.1.2.4 , 8.1.4.2 , 8.2.2.2 , 8.2.3.1.4 , 8.2.3.2.2 , 8.2.3.2.4 , 8.2.3.2.5 , 8.2.3.2.6 , 8.2.4.3 , 8.3.1 , 8.3.2.1 , 8.3.2.2 , 8.3.2.3 , 8.3.2.4 , 9.2 . Заменить слова: "сертификационных испытаний" на "испытаний". 
Подпункт 6.4.4.2 . Формулу (5) изложить в новой редакции: 
".                                               (5)". 
Пункт 6.5.1  дополнить абзацем: 
"Сущность метода заключается в визуализации траектории полета ПИ видеорегистрацией с записью результатов наблюдений и обработке изображения по заданному алгоритму. Погрешность метода не превышает 10%". 
Пункт 6.5.1.7*. Исключить ссылку: "по ГОСТ 9416 ".      
________________ 
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: Пункт 6.5.1.1.7 . - Примечание изготовителя базы данных

Подпункт 6.6.1.2  изложить в новой редакции: 
"6.6.1.2 Контрольные лампы типа СИС по ГОСТ 10771 , поверенные при цветовой температуре источника А". 
Пункт 6.9.1  дополнить абзацем: 
"Абсолютная погрешность измерения не превышает ±1 м". 
Подпункт 6.9.4.1 . Формулу (24) изложить в новой редакции: 
".                                                        (24)". 
Подпункт 6.9.4.2 . Формулу (25) изложить в новой редакции: 
".                                              (25)". 
Пункт 6.10.1  дополнить абзацем: 
"Погрешность метода определения скорости полета не превышает 5%, энергии - 10%". 
Подпункт 6.11.1.3.2 . Формулу (31) изложить в новой редакции: 
" ,                                           (31)". 
Пункт 6.12.1  дополнить абзацем: 
"Погрешность измерения ±5 дБА". 
Пункт 6.13.1  дополнить абзацем: 
"Погрешность метода не превышает 20%". 
Подпункт 6.13.1.1.3  изложить в новой редакции: 
"6.13.1.1.3 Набор кювет из стали произвольной марки диаметром от 49 мм до 51 мм, высотой не менее 10 мм и толщиной стенки от 0,8 мм до 1,0 мм". 
Пункт 6.14.4.4 . Заменить ссылку: "ГОСТ 19433-88 " на "ГОСТ 19433 " (2 раза). 
Подпункт 6.14.5.4 . Заменить сокращение: "ПЭ" на "ПС". 
Подпункт 6.16.1.1.4  изложить в новой редакции: 
"6.16.1.1.4 Измеритель сопротивления взрывной цепи типа ХН2570П с диапазоном измерения от 0,5 до 19999,0 Ом или линейный мост постоянного тока типа Р-3043 по ГОСТ 7165 ". 
Подпункт 6.16.1.1.7  изложить в новой редакции: 
"6.16.1.1.7 Двухжильный провод в резиновой или хлорвиниловой изоляции типа МГШВ сечением 0,08-0,14 мм, рабочим напряжением до 380 В, частотой до 10000 Гц и постоянным напряжением до 500 В". 
Пункт 6.17.2 . Последнее перечисление изложить в новой редакции: 
"- секундомер любого типа с точностью определения 0,1 с, 2 шт.". 
Подпункт 6.18.1.1.4  изложить в новой редакции: 
"6.18.1.1.4 Измеритель сопротивления взрывной цепи типа ХН2570П с диапазоном измерения от 0,5 до 19999,0 Ом или мост постоянного тока типа Р343 по ГОСТ 7165 ". 
Подпункт 6.18.1.1.8  изложить в новой редакции: 
"6.18.1.1.8 Двухжильный провод в резиновой или хлорвиниловой изоляции типа МГШВ сечением 0,08-0,14 мм, рабочим напряжением до 380 В, частотой до 10000 Гц и постоянным напряжением до 500 В". 
Подпункт 7.1.4.5 . Последний абзац. Заменить значения: "с 7.1.4.5.1, 7.1.4.5.2, 7.1.4.5.3, 7.1.4.5.5" на "с 7.1.4.5.1-7.1.4.5.5". 
Подпункт 7.2.1.1.5  изложить в новой редакции: 
"7.2.1.1.5 Динамометры образцовые переносные". 
Подпункт 7.3.1.1.11 . Заменить ссылки: "по ГОСТ 17299  или ГОСТ 18300 " на "по ГОСТ 17299 ". 
Подпункт 7.5.1.1.2  изложить в новой редакции: 
"7.5.1.1.2 Уровень строительный". 
Подпункт 7.7.1.1.2 . Заменить слова: "требуемой величины" на "стабилизированной силы необходимой величины". 
Подпункт 7.7.1.1.3  изложить в новой редакции: 
"7.7.1.1.3 Амперметр класса точности не ниже 1,5 по ГОСТ 8711 ". 
Подпункт 7.7.1.1.4  изложить в новой редакции: 
"7.7.1.1.4 Секундомер механический любого типа с точностью определения 0,1 с". 
Подпункт 7.8.3.1  изложить в новой редакции: 
"7.8.3.1 Проверка целостности стенок производится путем контроля уровня заполняющей внутреннюю полость мортиры жидкости. Мортира заполняется низковязкой инертной жидкостью до заранее нанесенной на расстоянии 20-50 мм от верхнего среза мортиры отметки. И производится фиксация ее уровня в процессе выдержки. При использовании легковоспламеняющейся жидкости (вода) она должна быть покрыта 5-10 мм слоем жидкого масла (веретенное, трансформаторное, автомобильное)". 
Подпункт 8.1.2.4 . Таблица 3 . Графа "Число ударов на 1 мм дороги N, ед.". Заменить значение: "1 мм" на "1 км"; 
таблица 9 . Графа "Частота, Гц". Строка 25. Заменить значение: "250,0" на "1250,0". 
Подпункт 8.3.1.1.1 . Последний абзац после слова "проверяют" дополнить словом: "строительным"; 
исключить слова: "в соответствии с ГОСТ 9416 ". 
Пункт 9.1 . Заменить слова "Сертификационные испытания" на "Испытания". 
Приложение В . Таблица В.1 . Графа "Уровень опасности ". Знак сноски исключить. 
Элемент стандарта "Библиография " исключить. 
Библиографические данные . Ключевые слова. Исключить слово: "сертификация". 
Электронный текст документа 
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
ИУС N 9, 2022 
Изменение N 1 ГОСТ 33950-2016 Изделия пиротехнические. Методы испытаний (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")